**Перевозка грузов.**

**86.** Масса перевозимого груза и её распределение по осям не должны превышать величин, установленных технической характеристикой транспортного средства.  
  
**87.** Максимальные габариты транспортных средств (включая груз) не должны превышать: по ширине - 2,55 м (для рефрижераторов и изотермических кузовов - 2,6 м); по высоте - 4 м; по длине - груз не должен выступать за переднюю точку габарита транспортного средства более, чем на 1 м, а за заднюю точку более, чем на 2 м.  
  
**88.** Если груз выступает за габариты транспортного средства по длине спереди или сзади более чем на 1 м, по ширине - более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, он должен быть обозначен опознавательными знаками [12](http://testauto.eu/jtip.php?type=i&alias=12&lang=rus&width=160&sign_width=50) (приложение № 6), а в тёмное время суток, кроме того, световозвращателями или фонарями спереди белого, а сзади красного цвета.  
  
**89.** Если транспортные средства или перевозимый ими груз превышают максимальные габариты, они могут двигаться по общественным дорогам только по разрешению администратора дороги (администраторов дорог) и Управления по надзору над транспортом и дорожным движением с включёнными проблесковыми маячками оранжевого цвета.  
  
**90.** Запрещается движение транспортных средств, превышающих установленные габариты, в условиях недостаточной видимости или гололёда.  
  
**91.** Перед началом движения водитель транспортного средства обязан проверить правильность размещения и крепления груза, а во время движения следить за его состоянием для того, чтобы он:  
a) не подвергал опасности участников движения или не наносил ущерба общественному или личному имуществу;  
b) не ограничивал обзорность водителю, не нарушал устойчивости транспортного средства и не затруднял управление им;  
c) не волочился и не выпадал;  
d) не загораживал внешние световые приборы, приборы световой сигнализации, световозращатели и таблички с регистрационным номерным знаком, а также сигналы, подаваемые рукой водителем транспортного средства, в случае неисправности или отсутствия приборов световой сигнализации.  
В случае, если размещение и крепление груза не соответствует требованиям безопасности и правилам перевозки, водитель должен принять меры к устранению выявленных недостатков, а если это невозможно - прекратить дальнейшее движение.  
Если вследствие выпадения груза из транспортного средства образовалось препятствие для движения, а его немедленное удаление невозможно, водитель должен обозначить это препятствие в соответствии с пунктом 37 подпункт 2) настоящих Правил.  
 **92.** Водителю транспортного средства, предназначенного для перевозки людей, запрещается перевозить груз на крыше этого транспортного средства при отсутствии багажника, который конструктивно соответствует данному транспортному средству.  
  
**93.** Перевозка опасных грузов должна осуществляться только на специально оборудованных транспортных средствах, которые обозначены опознавательным знаком [13](http://testauto.eu/jtip.php?type=i&alias=13&lang=rus&width=160&sign_width=100) (приложение № 6), по маршрутам, согласованным с Управлением по надзору над транспортом и дорожным движением с включёнными проблесковыми маячками оранжевого цвета.



